

* Новогодние праздники - это пора массовых утренников в детских садах и праздничных концертных мероприятий в школах. Учитывая то, что эти объекты относятся к категории объектов с массовым пребыванием людей, в период проведения Новогодних торжеств ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий необходимо со всей ответственностью отнестись к вопросам обеспечения пожарной безопасности мест проведения праздничных мероприятий.  
  ⚠Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более обеспечивает:  
  ✅осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;  
  ✅дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.  
  ⚠В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.  
  ⚠На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.  
  ⚠При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.  
  🎄Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. 🎄Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.  
  ‼На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:  
  🚫 применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи (кроме культовых сооружений);  
  🚫 проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;  
  🚫 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;  
  🚫превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

Старший инспектор отдела надзорной

деятельности и профилактической работы г. Кузнецка,

Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов

УНД и ПР Главного Управления МЧС России

по Пензенской области

лейтенант внутренней службы

Феоктистова О.П.